## Текст 3. Правила безопасной работы с кислотами, щелочами, горючими, токсичными веществами, средствами бытовой химии

Для приготовления растворов азотной, серной и других кислот следует медленно и аккуратно добавлять их в воду при постоянном перемешивании. Добавление воды в кислоту строго запрещено.

При смешивании веществ, сопровождающемся выделением тепла, следует использовать термостойкую стеклянную или фарфоровую посуду.

Если кислоты разлились, их нужно немедленно засыпать песком, нейтрализовать и только после этого приступать к уборке.

При контакте кожи рук с кислотой необходимо немедленно их вымыть большим количеством воды. Затем обработать это место слабым раствором питьевой соды или аммиака.

Для растворения твёрдых щелочей необходимо медленно добавлять их небольшими кусочками в воду при постоянном перемешивании.

Если произошёл разлив щёлочи, то его нужно немедленно засыпать песком, нейтрализовать и только после этого приступать к уборке.

Если щёлочь попала на кожу или одежду, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды, после чего обработать это место слабым раствором лимонной, уксусной или борной кислоты.

Воспламеняющиеся и горючие вещества нельзя нагревать на открытом огне, так как это может вызвать пожар. Все эксперименты с горючими веществами проводятся в вытяжном шкафу с хорошо работающей вентиляцией.

Нельзя допустить попадание паров горючих веществ в атмосферу. Хранить горючие вещества нужно в герметичном толстостенном сосуде далеко от огня. При возгорании горючего вещества необходимо засыпать его песком.

До начала работы важно тщательно изучить химические и физические свойства веществ. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Все опыты с токсичными веществами осуществляются в вытяжном шкафу.

Все чистящие, моющие и дезинфицирующие средства должны применяться строго по назначению. Использование средств бытовой химии допустимо, только если они приобретены в специализированных местах и имеют этикетку.

Пожароопасные средства должны храниться в затемнённом прохладном месте, на безопасном расстоянии от источников огня. Все работы с бытовой химией проводятся в средствах индивидуальной защиты.

Новые слова и словосочетания:

Посу́да | термосто́йкая посу́да фарфо́ровая посу́да
Нейтрализо́вывать, нейтрализова́ть I (что?) | нейтрализова́ть кислоту́
Со́да | питьева́я со́да
Вещество́ (ср.р.), вещества́ (мн.) | воспламеня́ющиеся вещества́ горю́чие вещества́ пожароопа́сные веще́ства
Пожа́р |
Вентиля́ция (сущ., ж. р.) |
Шкаф | вытяжно́й шкаф
Сосу́д | гермети́чный сосу́д толстосте́нный сосу́д
Возгора́ние (сущ., ср. р.) |
Сре́дство (ср.р.), сре́дства (мн.) | сре́дства индивидуа́льной защи́ты дезинфици́рующие сре́дства

Задание 1. Ответьте на вопросы

1. Как правильно готовить растворы кислот?
2. Что нужно использовать при работе с веществами, которые при смешивании выделяют тепловую энергию?
3. Как правильно растворять твёрдые щёлочи?
4. Какие действия нужно выполнять, если разлили кислоту, щёлочь?
5. Почему воспламеняющиеся и горючие вещества нельзя нагревать на открытом огне?
6. Что нужно сделать, если вещество воспламенилось?
7. Какие средства нужно использовать при работе с токсичными веществами?
8. Какое оборудование нужно использовать при работе с горючими и токсичными веществами?
9. Как правильно работать с бытовой химией?