## Текст 7. Продукты нефтепеработки

Результатом переработки нефти являются моторные и энергетические топлива, нефтяные масла, углеродные и вяжущие материалы, нефтехимическое сырьё.

Бензин — это опасная токсичная горючая жидкость, которую используют как топливо для транспорта. Физические свойства бензина: цвет — прозрачный или бледно-жёлтый, температура кипения — от +33 до +205 °C, плотность 775…780 кг/м3. Октановое число — это показатель эффективного сгорания топлива в условиях высокого давления и температуры, не вызывая взрыва.

Дизельное топливо — это жидкое вещество жёлтого или светло-коричневого цвета состоит из смеси углеводородов и примесей. Важные характеристики дизельного топлива — цетановое число, температура вспышки, температура застывания, плотность, содержание серы. Различают летнее, зимнее, арктическое дизельные топлива. Летнее используют при температуре выше 0 °С, зимнее — до −35 °С, а арктическое — до −55 °С. Дизельное топливо применяется в транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, промышленности.

Мазут — продукт переработки нефти, вязкая жидкость тёмно-коричневого или чёрного цвета. Имеет плотность 890…1020 кг/м3, температуру застывания от 10 до 40 °С. Мазут применяют для получения тепла и электроэнергии на ТЭЦ и в качестве топлива в металлургической, химической и сельскохозяйственной отраслях промышленности. Мазут очень опасен для здоровья человека, животных и птиц.

Авиационный керосин — это специальное топливо для самолетов, прозрачное или светло-жёлтое жидкое вещество с плотностью 77…780 кг/м3.

Газотурбинное топливо — это жидкое или газообразное вещество, которое используют для работы авиационных двигателей, установок для производства энергии.

Котельное топливо — это твёрдое, жидкое или газообразное вещество, которое используют в специальных помещениях (котельных) в установках для получения тепловой энергии.

Смазочные и несмазочные нефтяные масла — это жидкие вещества, которые получаются при переработке нефти и состоят из углеводородов. Смазочные масла применяют для уменьшения износа механизмов и машин, несмазочные — в качестве смазок, присадок, например в медицине, энергетике.

Битумы — это твёрдые или жидкие вещества, которые созданы природой или получены при переработке нефти. Имеют плотность от 950 до 1500 кг/м3. Твёрдые битумы используют при ремонте дорог, жидкие — как материал, который отталкивает воду и создает защиту от влаги (гидроизоляция). Из битума производят асфальтобетон для автомобильных дорог, гидроизоляцию фундаментов домов и крыш, защитные покрытия в лакокрасочной промышленности, клей и изоляционные материалы.

Нефтяной кокс — это твёрдое вещество тёмно-серого или чёрного цвета с высоким содержанием углерода. Используется в качестве топлива при производстве электрической энергии, производстве алюминия и стали.

Ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилол) — бесцветные жидкости с характерным запахом. Бензол является исходным сырьём для получения большого количества веществ в производстве лекарств, красителей, ядохимикатов. Толуол и ксилол служат растворителями и разбавителями различных лаков и красок, асфальта и других веществ.

Новые слова и словосочетания:

То́пливо | энергети́ческое то́пливо аркти́ческое ди́зельное то́пливо газотурби́нное то́пливо коте́льное то́пливо
Нефтяно́й (-ая, -ое, -ые) | нефтяны́е масла́ нефтяно́й кокс
Нефтехими́ческий, -ая, -ое, -ие | нефтехими́ческое сырьё
Цета́новое число́ |
Температу́ра | температу́ра вспы́шки температу́ра застыва́ния
Авиацио́нный, -ая, -ое, -ые | авиацио́нный кероси́н
Приса́дки (мн.) |
Би́тум |
Гидроизоля́ция (сущ., ж. р.) |
Асфальтобе́тон |

Задание 1. Ответьте на вопросы

1. Какие продукты получатся в результате переработки нефти?
2. Что такое бензин? Какие физические свойства он имеет?
3. Что такое дизельное топливо? Какие физические свойства оно имеет?
4. Как различить летнее, зимнее и арктическое дизельные топлива?
5. Что такое мазут? Какие характеристики есть у мазута?
6. Что такое авиационный керосин? Где его применяют?
7. Какое агрегатное состояние у газотурбинного топлива?
8. Где применяют газотурбинное топливо?
9. Какая область применения смазочных масел?
10. Какие свойства имеет битум? Где он применяется?
11. Чем является нефтяной кокс? Какими свойствами он обладает?
12. Какие ароматические углеводороды получаются в результате переработки нефти? Где они находят применение?

Задание 2. Из предложенных слов выберите физические свойства бензина, дизельного топлива, мазута и запишите. Объясните свой выбор.

Опасная жидкость, токсичная жидкость, горючая жидкость, топливо для транспорта, прозрачный цвет, бледно-жёлтый цвет, температура кипения, плотность, октановое число, высокое давление, высокая температура, цетановое число, температура вспышки, температура застывания, содержание серы, вязкость, примеси, смесь углеводородов, энергия, сгорание.

Задание 3. Вставьте пропущенные слова летнее, зимнее, арктическое в предложения в правильном падеже.

1. Дизельное топливо, которое используют при температуре 0 °С, называется…
2. При температуре −35 °С используют… дизельное топливо.
3. … дизельное топливо применяют при температуре −55 °С.

Задание 4. Найдите в тексте описание продуктов нефтепереработки и запишите их.

- Бензин —…
- Дизельное топливо —…
- Мазут —…
- Авиационный керосин —…
- Газотурбинное топливо —…
- Котельное топливо —…
- Битумы —…
- Нефтяной кокс —…

Задание 5. Определите вещества по указанным свойствам и вместо точек укажите их названия.

1. твёрдое вещество, цвет тёмно-серый, с высоким содержанием углерода, используется как топливо для производства алюминия — …
2. твёрдое, жидкое, газообразное вещество, используют для получения тепловой энергии, специальные помещения —…
3. жидкое вещество, топливо для самолетов, светло-жёлтый цвет —…
4. жидкое вещество, светло-коричневый цвет, углеводороды и примеси, цетановое число, температура вспышки, содержание серы, арктическое топливо, применяется в сельском хозяйстве —…
5. жидкое или газообразное вещество, топливо для авиационных двигателей, топливо для установок производства энергии —…
6. жидкое вещество, бледно-жёлтый цвет, токсичная жидкость, октановое число, топливо для транспорта, горючая жидкость —…
7. твёрдые или жидкие вещества, используют при ремонте дорог, используют при производстве асфальтобетона, созданы природой, получены при переработке нефти —…

Задание 6. Прочитайте текст. Разделите его на несколько частей. Придумайте название каждой части и запишите.