## Текст 2. Правила работы в лаборатории

В лаборатории необходимо надевать специальную одежду — халат, а при выполнении опытов с опасными веществами использовать респиратор, защитные очки и перчатки. Волосы не должны мешать работе.

При работе в химической лаборатории следует поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. При выполнении эксперимента на лабораторном столе должны присутствовать необходимые вещества и предметы.

Перед началом эксперимента необходимо изучить документы, которые содержат информацию о нем. Если при выполнении опыта используются приборы, то необходимо знать правила работы с ними.

Лаборатория должна быть оснащена противопожарным оборудованием — огнетушителями, и средствами для оказания первой помощи — аптечкой.

При работе с химическими веществами необходимо соблюдать чистоту и аккуратность. Нужно следить, чтобы вещества не попадали на кожу рук или в глаза. Запрещено пробовать любые вещества на вкус.

Для определения запаха вещества следует осторожно направить пары или газы от сосуда к лицу рукой. Запрещено наклоняться и вдыхать пары.

Для проведения эксперимента можно использовать только неповреждённую и чистую лабораторную посуду. По окончании работы необходимо хорошо вымыть всю использованную посуду.

Твёрдые реактивы следует брать исключительно с помощью шпателя, пинцета или ложечки и строго в необходимом количестве. Неиспользованные реактивы нельзя возвращать обратно в исходные сосуды. Все сосуды, в которых хранятся реактивы, должны быть подписаны. Трогать химические вещества руками категорически запрещено.

Для того, чтобы перемещать жидкости, необходимо использовать только специальные предметы — стеклянные пипетки и резиновые груши. Для переливания жидкостей используется воронка.

Нагревание растворов и веществ в пробирке осуществляют с помощью держателя. Запрещено направлять отверстия сосудов на себя или окружающих.

Зажигать спиртовку разрешается только спичками. Гасить спиртовку можно только колпачком, прекращая подачу кислорода.

Строго запрещено утилизировать концентрированные растворы кислот и щелочей, а также различные органические растворители и сильно пахнущие огнеопасные вещества обычным способом. Эти вещества необходимо сливать в специальные бутыли.

По окончании работ необходимо выключить воду, газ, электричество и убрать своё рабочее место.

Новые слова и словосочетания:

Респира́тор |
Защи́тные очки́ (мн.) |
Лаборато́рный, -ая, -ое, ые | лаборато́рный стол
Обору́дование (сущ., ср. р.) |
Противопожа́рный, -ая, -ое, ые | противопожа́рное обору́дование
Огнетуши́тель (м.р.) |
Апте́чка |
Шпа́тель (м.р.) |
Пинце́т |
Реакти́в |
Пипе́тка | стекля́нная пипе́тка
Гру́ша | рези́новая гру́ша
Воро́нка |
Держа́тель (м.р.) |
Спирто́вка |

Задание 1. Ответьте на вопросы

1. В чём нужно обязательно работать в лаборатории?
2. Что изучают перед началом эксперимента?
3. Как нужно работать с химическими веществами?
4. Можно ли пробовать химические вещества на вкус?
5. Как правильно определять запах химических веществ?
6. Как правильно работать с твёрдыми реагентами?
7. Как правильно работать с жидкими реагентами?
8. С помощью какого устройства можно нагревать растворы и вещества в пробирке?
9. Как правильно работать со спиртовкой?