## Текст 6. Нефть

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость тёмного цвета со специфическим запахом. Это ископаемое топливо, которое находится глубоко в земле. Физические свойства нефти: агрегатное состояние — жидкое вещество; цвет — чисто-чёрный, иногда тёмно-коричневый; специфический запах; плотность — 0,65…1,05 г/см3; вязкость при температуре 20 °С — от 2 до 300 мм2/с.

Химический состав нефти — сложная смесь углеводородов с примесью различных соединений. Примесями являются растворённые углеводородные газы, вода, минеральные соли, растворы солей органических кислот и частицы глины, песка, известняка.

Нефть располагается глубоко под землёй или на дне морей и океанов. Нефть добывают разными способами:

1. Фонтанный способ — нефть извлекается из скважины за счёт давления в пласте.

2. Газлифтный способ — для подъёма нефти используется сжатый газ.

3. Насосный способ — нефть поднимается на поверхность с помощью насосов.

В сыром виде нефть почти не используют, её всегда перерабатывают. Продукты нефтепереработки: топлива, смазочные масла, пластмассы.

Переработка нефти (нефтепереработка) — это разделение нефти на отдельные фракции (компоненты) и превращение их в ценные продукты. Переработка делится на первичную и вторичную. Нефтепереработкой занимаются нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Целью первичной переработки является разделение нефти на фракции по температурам кипения углеводородов. Основным методом первичной переработки является дистилляция или перегонка. Атмосферная перегонка происходит в ректификационных колоннах. В них нефть нагревается и разделяется на фракции по температурам кипения на разных уровнях колонны. Результат разделения — это бензин, керосин, дизельное топливо, мазут. Вакуумная перегонка нужна для того, чтобы из мазута, который остаётся после атмосферной перегонки, получились смазочные масла, вазелин, парафин и гудрон.

Вторичная переработка нужна для увеличения выхода производимых моторных топлив. Полученные в первичных процессах фракции проходят через химические изменения. Например: гидроочистка — процесс химического изменения нефтепродуктов под воздействием водорода при высокой температуре и высоком давлении. Результатом является более низкое содержание сернистых и азотистых соединений в конечных продуктах. Риформинг — это процесс, при котором повышается содержание ароматических соединений. Результат — повышение октанового числа бензина. Изомеризация — процесс, при котором получают изомеры углеводородов (изопентан, изобутан, изогексан, изогептан).

При переработке нефти образуются такие отходы — мазут, сероводород и углекислый газ. Они создают большие экологические проблемы. Если из отходов убрать вредные примеси, то с экологией будет всё хорошо.

Новые слова и словосочетания:

Жи́дкость (ж.р.) | масляни́стая жи́дкость горю́чая жи́дкость
То́пливо | ископа́емое то́пливо ди́зельное то́пливо мото́рное то́пливо
Углеводоро́ды (мн.) |
Минера́л |
Минера́льный, -ая, -ое, -ые | минера́льные со́ли
Гли́на |
Песо́к |
Известня́к |
Спо́соб | фонта́нный спо́соб газли́фтный спо́соб
Сма́зочные ма́сла (мн.) |
Пластма́ссы (мн.) |
Фра́кция (сущ., ж. р.) | фра́кции = компоне́нты
Дистилля́ция (сущ., ж. р.) | дистилля́ция = перего́нка
Коло́нна | ректификацио́нная коло́нна
Бензи́н |
Кероси́н |
Вазели́н |
Парафи́н |
Гудро́н |
Гидроочи́стка |
Рифо́рминг |
Окта́новый, -ая, -ое, -ые | окта́новое число́
Изомериза́ция (сущ., ж. р.) |

Задание 1. Ответьте на вопросы

1. Что такое нефть?
2. Где располагается нефть?
3. Какими физическими свойствами она обладает?
4. Какой химический состав нефти?
5. С какими способами добычи нефти вы познакомились в тексте?
6. В чём заключается фонтанный способ добычи нефти?
7. Что такое газлифтный способ добычи нефти?
8. Что такое насосный способ добычи нефти?
9. Какие вы знаете продукты нефтепеработки?
10. Где занимаются нефтепереработкой?
11. Что является целью первичной переработки нефти?
12. Какой основной метод первичной перегонки вы можете назвать? В чём он заключается?
13. Что является результатом атмосферной перегонки?
14. Зачем нужна вакуумная перегонка?
15. Что является целью вторичной переработки нефти?
16. Что такое гидроочистка?
17. Что такое риформинг?
18. Что такое изомеризация?

Задание 2. Из предложенных слов выберите физические свойства нефти и запишите. Объясните свой выбор

Маслянистая жидкость, химический состав, горючая жидкость, ископаемое топливо, находится глубоко в земле, сложная смесь углеводородов, черный или тёмно-коричневый цвет, химические изменения, высокое давление, специфический запах, вязкость от 2 до 300 мм2/с, конечные продукты, температура кипения, плотность, сероводород, разделение нефти на фракции, перегонка, гидроочистка, воздействие водорода.

Задание 3. Используя предлоги из, за, в, для, на, с, составьте предложения из слов, которые представлены в правой части предложения.

Фонтанный способ — | нефть, извлекается, скважины, счёт, давления, пласте.
Газлифтный способ — | подъёма, нефти, используется, сжатый газ.
Насосный способ — | нефть, поднимается, поверхность, помощью, насосов.

Задание 4. Выберите и запишите правильные определения данных процессов

1. Атмосферная перегонка —…
2. Вакуумная перегонка —…
3. Гидроочистка —…
4. Риформинг —…
5. Изомеризация —…

Варианты:

- процесс, в результате которого повышается октановое число у бензинов и улучшение качества углеводородов;
- химическое изменение нефтяных фракций под действием водорода при высоких температуре и давлении;
- процесс разделения сырой нефти на фракции по температурам кипения;
- разделение нефтяного сырья на фракции при пониженном давлении;
- процесс получения изомеров углеводородов.